Anexă nr. 2
la Hotărârea Guvernului nr.509/2026

72. Persoana desemnată responsabilă conform măsurii nr. 50 din tabelul 6 va asigura monitorizarea și controlul zilnic al consumului rațional de resurse energetice și a menținerii temperaturii interioare recomandate în cadrul clădirilor, conform Planului-model prezentat în tabelul 7.  
Tabelul 7
PLANUL-MODEL 
al măsurilor de eficientizare a consumului de energie în clădiri publice, 
conform recomandărilor autorității responsabile 
de implementarea politicilor în domeniul eficienței energetice

	Nr.
	Obiective și măsuri
	Responsabili
	Perioada de implementare

	
	
	
	2026
	2027

	
	
	
	Iul.
	Aug.
	Sep.
	Oct.
	Nov.
	Dec.
	Ian.
	Febr.
	Mar.
	Apr.
	Mai
	Iun.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.
	Organizarea instruirilor periodice pentru angajații și elevii/studenții din cadrul instituției cu privire la importanța eficientizări consumului de energie
	Echipa de management
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Asigurarea funcționării, verificarea periodică și setarea în mod optim 
a parametrilor centralei termice, inclusiv prin ajustarea acesteia la condițiile exterioare, pentru zilele de odihnă și perioadele nefuncționale ale instituției. Asigurarea instruirii operatorului centralei termice, după caz. In cazul centralei termice pe biocombustibil solid, asigurarea cu biocombustibil și verificarea spațiului de depozitare destinat pentru acesta
	Managerul energetic
Operatorul centralei
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Verificarea conductelor de agent termic care traversează spațiile neîncălzite, cu izolarea corespunzătoare a acestora, inclusiv înlăturarea imediată 
a scurgerilor de agent termic
	Operatorul centralei
Managerul energetic
Specialistul instalator
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Verificarea stării ferestrelor și  ușilor, izolarea rosturilor în cazul geamurilor vechi şi/sau reglarea ferestrelor din PVC, în vederea reducerii pierderilor de energie din cauza infiltrărilor de aer. Curăţarea geamurilor pentru utilizarea optimă a luminii solare
	Managerul energetic
Personalul instituției
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Instalarea termostatelor electronice în încăperile interioare sau a robinetelor cu cap termostat pe calorifere pentru reglarea și funcționarea în regim optim a centralei termice
	Managerul energetic
Specialistul instalator
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Verificarea și înlocuirea pompelor vechi de circulație 
a agentului termic de încălzire cu pompe noi performante
	Managerul energetic
Specialistul instalator
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Deschiderea draperiilor/ jaluzelelor în zilele însorite pentru a oferi posibilitatea încălzirii camerei de la soare (iarna)
	Managerul energetic
Personalul instituției
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Aerisirea corespunzătoare a încăperilor pe timp de iarnă prin deschiderea largă a ferestrelor pentru perioade scurte de timp
	Managerul energetic
Personalul instituției
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Valorificarea optimă a spațiilor prin încălzirea preponderentă doar a celor utilizate în activitate.
Menținerea unei temperaturi minime admisibile în spațiile neutilizate
	Managerul energetic
Directorul instituției
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Inlocuirea, unde este posibil, 
a lămpilor incandescente cu lămpi economice (fluorescente sau LED)
	Managerul energetic
Specialistul instalator
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Instalarea senzorilor de mişcare pentru iluminatul exterior și pentru iluminatul din WC-uri si/sau holuri
	Managerul energetic
Specialistul montator
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Gestionarea eficientă 
a iluminatului interior 
şi exterior, deconectarea iluminatului 
în zonele neutilizate, inclusiv pe timp de zi, dacă e cazul
	Managerul energetic
Personalul instituției
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Deconectarea aparatelor consumatoare de energie electrică de la priză atunci când acestea nu sunt folosite, pentru a evita consumul de energie în regim stand-by
	Personalul instituției
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Monitorizarea consumurilor lunare de energie, instituirea registrului de consum 
a energiei electrice și a combustibililor utilizați (gaz, cărbune, lemne, pelete, brichete din paie etc.), cu desemnarea persoanei responsabile de completare, evidență și raportare corespunzătoare conform solicitărilor parvenite din partea instituțiilor statului
	Operatorul centralei
Managerul energetic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Desemnarea persoanei responsabile 
de elaborarea raportului privind măsurarea 
şi raportarea rezultatelor
	Echipa de management
Managerul energetic
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Responsabilități instituționale în timpul sezonului rece:
Echipa de management, Managerul Energetic, Operatorul centralei sunt responsabili de :
· Organizarea instruirilor periodice pentru angajații și elevii/studenții din cadrul instituției cu privire la importanța eficientizări consumului de energie.
· Asigurarea funcționării, verificarea periodică și setarea în mod optim a parametrilor centralei termice, inclusiv prin ajustarea acesteia la condițiile exterioare, pentru zilele de weekend și perioadele nefuncționale ale instituției.
· Asigurarea instruirii operatorului centralei termice, după caz. In cazul centralei termice pe biocombustibil solid, asigurarea cu biocombustibil și verificarea spațiului de depozitare destinat pentru acesta.
· Verificarea conductelor de agent termic care traversează spațiile neîncălzite, cu izolarea corespunzătoare a acestora, inclusiv înlăturarea imediată a scurgerilor de agent termic.
· Verificarea stării ferestrelor și ușilor, izolarea rosturilor în cazul geamurilor vechi şi/sau reglarea ferestrelor din PVC, în vederea reducerii pierderilor de energie din cauza infiltrărilor de aer Curăţarea geamurilor pentru utilizarea optimă a luminii solare.
· Instalarea termostatelor electronice în încăperile interioare sau robinetelor cu cap termostat pe calorifere pentru reglarea și funcționarea în regim optim a centralei termice.
· Verificarea și înlocuirea pompelor vechi de circulație a agentului termic de încălzire cu pompe noi performante.
· Deschiderea draperiilor/ jaluzelelor în zilele însorite pentru a oferi posibilitatea încălzirii camerei de la soare (iarna).
· Aerisirea corespunzătoarea a încăperilor pe timp de iarnă prin deschiderea largă a ferestrelor pentru perioade scurte de timp.
· Utilizarea optimă a spațiilor prin încălzirea preponderentă doar a celor utilizate în activitate Menținerea unei temperaturi minime admisibile în spațiile neutilizate.
· Inlocuirea, unde este posibil, a lămpilor incandescente cu lămpi economice (fluorescente sau LED).
· Instalarea senzorilor de mişcare pentru iluminatul exterior și pentru iluminatul din WC-uri si/sau holuri.
· Gestionarea eficientă a iluminatului interior şi exterior, deconectarea iluminatului în zonele neutilizate, inclusiv pe timp de zi dacă e cazul.
· Deconectarea aparatelor consumatoare de energie electrică de la priză atunci când acestea nu sunt folosite, pentru a evita consumul de energie în regim stand-by.
· Monitorizarea consumurilor lunare de energie, instituirea registrului de consum a energiei electrice și a combustibililor utilizați (gaz, cărbune, lemne, pelete, brichete din paie etc.), cu desemnarea persoanei responsabile de completare, evidență și raportare corespunzătoare conform solicitărilor parvenite din partea instituțiilor statului. 
· Desemnarea persoanei responsabile de elaborarea raportului privind măsurarea şi raportarea rezultatelor.



Ex: Mihail Frecăuțeanu 
specialist eficiență energetică
        069399967

